**Technológiai leírás- 2. számú melléklet**

Útburkolat kátyúzása nyári időszakban AC-11-es meleg aszfalttal, 3-5cm vastagságban.

Kátyúzási munkálatok folyamata:

* Munkaterület kitáblázása
* Kátyú szélvágóval történő körbevágása
* A kivágott rész eltávolítása bontó kalapáccsal
* A terület portalanítása
* Bitumen emulziós kikenés
* Burkolat szintig történő aszfaltozás
* Szélek lezárása bitumenes zárószalaggal
* Padka hengeres vagy lap-vibrátoros tömörítés
* Bontási törmelék elszállítása

AC-11-es meleg aszfalttal kátyúzás: Nettó: ……….. Ft/m2

Áfa: ……….

Bruttó: ……….. Ft/m2

Gyöngyös, 2021. április 06.

………………………………

Ajánlattevő aláírás